# **遵义市中医院**

# **关于骨伤科床架式特定电磁波医用治疗仪专利转化询价采购二次公告**

遵义市中医院因骨伤科床架式特定电磁波医用治疗仪专利转化项目需要，现对骨伤科专利转化项目开展询价采购工作，采购服务需求见附件一和附件二。（采购报名截止时间2023年11月22日下午14点30分）。欢迎具备相关资质条件的公司参与报名，参加询价采购的报名公司参加采购会议需将公司资质、授权委托书、服务要求报价等资料加盖鲜章密封后于2023年11月22日下午14点30分现场送至后勤部会议室。会议地址：新蒲院区住院部一楼。联系人：朱老师19184399763，采购小组现场进行询价采购。

附件：一、床架式特定电磁波医用治疗仪简要说明

二、该产品的技术功能要求备注

遵义市中医院

2023年11月14日

**附件：**

一、床架式特定电磁波医用治疗仪简要说明

床架式特定电磁波医用治疗仪简要说明  
一种床架式特定电磁波医用治疗仪，包括外形呈长方体形状的加热框体，所述加热框体的上下侧分别设置有聚能罩盖和防烫网，加热框体和防烫网之间设置有隔热板，所述加热框体内部沿其宽度方向设置有若干个加热器，所述加热框体沿其长度方向的两端可伸缩调节设置有支腿结构，通过加热框体两端设置有的支腿结构架设到病床的护栏上。  
包括烤灯组件、支撑管和底座，支撑管和底座固定连接，其特征在于，支撑管包括上支撑管和套设在上支撑管外的下支撑管，上支撑管与下支撑管限位滑动配合，下支撑管设有与之螺纹连接的第一螺丝，第一螺丝贯穿下支撑管的侧面并抵住上支撑管。

二、该产品的技术功能要求备注  
1.该产品代工需按照我国II类医疗器械生产许可证之要求进行代工生产；  
2.该产品需具有5档照射温度可调控的相应面板及功能；  
3.该产品加热使用红光灯管（卤素钨丝灯管），总功率400-800W，排布根据工艺要求排列；  
4.该产品支脚（说明书描述）部分与中间加热主体通过伸缩以实现两边宽度的可调功能；  
5.外观设计原则上不作变动，保留该产品约定的使用场景情况下，代工方可根据目前TDP产品相关技术标准进行内部的结构优化以保证该产品的临床应用可行性。

包括2套打样产品，后续相关维修服务及成品4套，协助我院完成后续临床实验的开展及II类医疗许可证的申请工作。