外观尺寸：2080\*960\*500（mm)

1、摇机数量为2个,手动2功能（三折）：背板升起/展平，腿板升起/展平。

2、床面角度调节范围:背板最大上折角度：≥65°,大腿板最大上折角度：≥50°，小腿板最大上折角度：≥120°（在大腿板角度为50°时）

4、带定位装置，床头、床尾在不借助任何工具的情况下可自由拆卸。

5、摇把手柄为隐藏式且可伸缩，伸缩杆外套管是钢材。

1. 病床靠背采用双支撑转轴结构，套塑料滑轮，使病床力量分布均匀，转动灵活。

7、护栏：折叠护栏厚1.2mm，护栏枪把为30\*30\*1.2mm钢座。操作简便，并带防夹手功能。

8、床体额定载荷240kg.床边设置3个输液架插孔。

9、带杂物架、引流钩。

10、带8cm床垫，床垫规格与病床匹配。

11、脚轮：带刹车脚轮，床的“腿床”底部装有四只125mm带刹车的静音脚轮，方便移动，可在床不移动时将脚轮刹住，防止床非预期的移动；

12.输液架：不锈钢可伸缩式4钩;